**PYTHON CODE FOR BLINKING LED AND TRAFFIC LIGHTS FOR RASPBERRY PI**

import RPi.GPIO as GPIO

Red,Green,orange = 10,11,12

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(Red, GPIO.OUT)

GPIO.setup(Green, GPIO.OUT)

GPIO.setup(orange, GPIO.OUT)

while True:

GPIO.output(Red, GPIO.HIGH)

time.sleep(18)

GPIO.output(Red, GPIO.LOW)

GPIO.output(orange, GPIO.HIGH)

time.sleep(5)

GPIO.output(orange, GPIO.LOW)

GPIO.output(Green, GPIO.HIGH)

time.sleep(18)

GPIO.output(Green, GPIO.LOW)

Import time

GPIO.output(orange,GPIO.high)

Time.sleep(5)

GPIO.output(orange,GPIO.low)